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砖、砌块检测委托协议书
委托编号：                                                                                                      合同编号：
	工程名称
	
	委托人
	姓    名
	

	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金  □记帐
	见证人
	姓    名
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	

	项目序号（样品名称、检测依据及项目）

	1.□烧结普通砖[GB/T5101]:[强度]           2.□炉渣砖[JC/T525]:[强度等级]
3.□烧结多孔砖和多孔砌块[GB13544]:[密度等级、强度等级]
4.□蒸压灰砂实心砖和实心砌块[GB/T11945]:[抗折强度、抗压强度]
5.□烧结空心砖和空心砌块[GB/T13545]:[强度等级、密度等级、吸水率]
6.□蒸压加气混凝土砌块[GB/T11968]:[抗压强度、干密度、含水率、吸水率、导热系数]
7.□普通混凝土小型砌块[GB/T8239]:[强度等级、吸水率]
8.□轻集料混凝土小型空心砌块[GB/T15229]:[密度等级、强度等级、吸水率、相对含水率]
9.□混凝土普通砖和装饰砖[NY/T671]:[密度等级、强度、吸水率]
10.□粉煤灰混凝土小型空心砌块[JC/T862]:[密度等级、强度等级、相对含水率]
11.□泡沫混凝土砌块[JC/T1062]:[强度等级、密度等级、导热系数]
	12.□混凝土路面砖[GB28635]:[强度等级]   13.□建筑饰面砖[JGJ/T110]:[粘结强度]
14.□中型空心砌块[JC716]:[抗压强度]     15.□粉煤灰砖[JC/T239]:[强度等级]
16.□混凝土实心砖[GB/T21144]:[密度等级、强度等级、相对含水率、最大吸水率]
17.□承重混凝土多孔砖[GB25779]:[抗压强度、最大吸水率、相对含水率]
18.□非承重混凝土空心砖[GB/T 24492]:[表观密度、抗压强度、相对含水率]
19.□天然饰面石材[GB/T19766-2016、GB/T18601-2009]:[压缩强度、弯曲强度、吸水率]
20.□透水路面砖和透水路面板[GB/T25993]:[强度等级、耐磨性、防滑性、透水系数]
21.□混凝土路缘石[JC/T899]:[抗折强度、抗压强度、吸水率]
22.□陶瓷砖[GB/T4100]:[吸水率、破坏强度、断裂模数]
23.□建筑材料[GB 6566]: [放射性]

	检测编号
	项目序号（样品名称）
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	代表批量
	生产厂家
	使用部位
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	备  注：


收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日
说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；
          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；
          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。
公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
