  九江恒远建设工程质量检测有限公司                         HYJCJL4.5.17-1(2-19)
外窗、玻璃及型材检测（验）委托协议书
 委托编号：                                                                                                   合同编号：
	工程名称
	
	取样人员
	签    名
	
	









	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金 □记帐
	见证人员
	签名/盖章
	
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	
	

	样品名称检测依据检测项目
	1.建筑外窗三性：  □ GB/T7106                               □ 气密性设计____级  □ 水密性设计____级  □ 抗风压设计____级
2.建筑外门窗：    □ GB/T8484                               □ 传热系数设计    级
3.普通铝合金型材：□ GB/T5237.2,□GB/T5237.3,□GB/T5237.4,  □ GB/T5237.5   □ 尺寸偏差 □ 膜厚 □             
[bookmark: _GoBack]4.隔热铝合金型材：□ GB/T5237.6                        □ 尺寸偏差 □ 膜厚 □ 幕墙用隔热型材抗拉强度 □ 幕墙用隔热型材抗剪强度 
5.门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814                □ 尺寸偏差 □维卡软化温度 □落锤冲击  □拉伸屈服应力及拉伸断裂应变  
6. 建筑玻璃：□ GB/T2680，□GB/T8484，□GB/T 50411           □ 可见光透射比、□ 传热系数、□ 遮阳系数、□ 中空玻璃密封性能
7. 中空玻璃：□ GB/T11944                                    □ 露点  □                  
	

	检测编号
	项目序号(样品名称)
	厂  家
	型 号
规 格
	出厂日期/编号 
	样品
数量
	代表
批量
	使用部位
	样品
状态
	检验费用（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合
□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合
□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合
□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合
□不符合
	
	

	备注：
	传热系数必须提供整窗的尺寸以及最大玻璃尺寸
	


收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日

说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；
          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；
          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。
公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
                                                                                                                                                       
