九江恒远建设工程质量检测有限公司                            HYJCJL4.5.17-1(2-20)

委托编号：                          保温节能材料检测（验）委托协议书                  合同编号：
	工程名称
	
	取样人员
	签    名
	
	

	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金 □记帐
	见证人员
	签名/盖章
	
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	
	

	检

测

（验）

依

据

及

项

目

检

测
	1.无机保温材料：□JGJ/T253，□JG/T158，□GB 50411，□              □ 导热系数  □ 密度  □ 压缩强度  □ 垂直板面抗拉强度  □  吸水率  □ 燃烧性能；
2.界面砂浆：    □JGJ/T253，□JGJ 144，□                          □ 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度）；

3.耐碱玻纤网布：□JGJ/T253，□JG/T158，□JC/T841，□               □ 网孔中心距 □ 耐碱断裂强力 □ 耐碱断裂强力保留率 □ 断裂伸长率； 

4.抗裂砂浆：    □JGJ/T253，□JG/T158，□                          □ 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度） □ 透水性 □ 压折比；

5.镀锌网：      □GB/T 33281，□JG/T158 ，□                       □ 镀锌层质量 □ 焊点抗拉力；
6.锚栓：        □JG/T366， □                                     □ 抗拉承载力 □ 锚盘抗拔力；

7.弹性底涂：    □JG/T158 ，□                                     □ 干燥时间（表干、实干） □ 断裂伸长率；
8.界面处理剂：  □JC/T907 ，□                                     □ 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度）；

9.面砖胶黏剂：  □JG/T158，□JC/T547，□                           □ 拉伸粘结强度（原强度、耐水强度）；

10.聚苯板：      □GB/T10801.1 □GB/T10801.2，□GB50411 ，□        □ 导热系数  □ 密度  □ 压缩强度  □ 垂直板面抗拉强度  □ 吸水率  □ 燃烧性能；

11.岩/玻璃棉：   □GB/T19686,□GB/T25975,□JG/T483,□               □ 导热系数  □ 密度  □ 压缩强度  □ 垂直板面抗拉强度  □ 吸水率  □ 燃烧性能；
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收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日
说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；

          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；

          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。

公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
九江恒远建设工程质量检测有限公司                                        

                                   保温节能材料检测委托单填写指南               
	样品名称
	主要常见规格型号
	最低送检数量
	检测周期（天）

	无机保温材料
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ/燃烧性能A1、A2
	15kg/组
	35

	界面砂浆
	/
	2kg/组
	16

	耐碱玻纤网布
	一般按密度划分（例如：***kg/m³）
	1.5m×1.0m/组
	5

	抗裂砂浆
	/
	3kg/组
	31～43

	镀锌网
	一般按网孔尺寸划分（例如：DHW0.70*12.70*12.70）
	1.5m×1.0m/组
	5

	锚栓
	/
	10个/组
	3～10

	弹性底涂
	/
	2kg/组
	15

	混凝土界面处理剂
	Ⅰ、Ⅱ
	2kg/组
	15

	面砖胶黏剂
	C1、C2
	2kg/组
	30

	聚苯乙烯泡沫板
	X150～900、W200～300,

024、030、034级,燃烧性能B1、B2
	6块板/组
	6

	岩棉/玻璃棉制品
	一般按密度划分（例如：***kg/m³）
	6块板/组
	6

	建筑外窗三性
	气密性**级、水密性**级、抗风压**级
	三樘/组
	7

	普通铝合金型材
	型材基材牌号、状态***（例如：6063T5）
	300mm*3段/组
	3

	隔热铝合金型材
	穿条式/浇筑式
	100mm*20段/组
	5

	建筑玻璃性能
	玻璃类型（例如：6mm+9A+6mmlow-e中空玻璃）

传热系数必须提供整窗的尺寸以及最大玻璃尺寸
	100mm*100mm玻璃原片*3块/每层

510mm*360mm中空玻璃组合件*10块/每组
	5


声明：本表格中罗列的材料型号为主要常见型号，具体以材料出厂检验报告和合格证标注为准。


