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保温节能现场检测（验）委托协议书
委托编号：                                                                                       合同编号：
	工程名称
	
	联系人
	签    名
	
	

	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金    □记帐
	见证人员
	签名/盖章
	
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	
	

	检

测

（验）

依

据

及

设计要求
	建筑外窗现场气密性： □JG/T211，□GB/T 8484，□                   □ *气密性设计           级；
保温层厚度（含构造做法） □JGJ 144，□GB50411                     □*保温层设计厚度        （mm）；

保温板材与基层的拉伸粘结强度：□GB50411，□JGJ/T110               □*设计值           ； 

保温材料现场粘结强度：   □JGJ/T253                               □*设计值           ；

基层墙体与胶黏剂拉伸粘结强度：□JGJ144                            □*设计值           ；

保温系统抗冲击性：□JGJ144                                        □*验收标准JGJ144；

外墙保温用锚栓现场测试： □JG/T366                                □*基层墙体采用           ；

建筑围护结构传热系数：  □GB/T23483，□JGJ/T132, □JGJ/T177,      □*传热系数设计值k              (w/㎡.K)；
	

	检测编号
	维护/保温系统组成描述
	规格（m）
	检测

数量
	代表

批量
	检测部位
	外观

状态
	检验费用（元）
	

	
	
	
	
	
	
	□符合

□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	□符合

□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	□符合

□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	□符合

□不符合
	
	

	备注
	
	


收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日
说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；

          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；

          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。

公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 


