                           九江恒远建设工程质量检测有限公司             HYJCJL4.5.17-1(2-23)
建筑给排水管材（件）材料检测（验）委托协议书
	工程名称
	
	委托人
	姓    名
	

	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现□记帐
	见证人
	姓    名
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	

	样品名称检测依据检测项目
	1.□ 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材       GB/T 5836.1     □ 规格尺寸  □ 维卡软化温度  □ 纵向回缩率  □ 落锤冲击试验

2.□ 排水用硬聚氯乙烯管件              GB/T 5836.2     □ 规格尺寸  □ 维卡软化温度  □ 烘箱试验  □ 坠落试验

3.□ 给水用聚乙烯(PE)管材              GB/T 13663.2    □ 规格尺寸  □ 液压试验      □ 纵向回缩率  

4.□冷热水用聚丙烯管材                 GB/T 18742.2    □ 规格尺寸  □ 静液压试验    □ 纵向回缩率   

5.□冷热水用聚丙烯管件                 GB/T 18742.3    □ 规格尺寸  □ 静液压试验    

6.□给水用低密度聚氯乙烯管材       QB/T 1930      □ 规格尺寸  □ 静液压试验    □ 纵向回缩率  □ 断裂伸长率
7.□                   

	样品编号
	项目序号(样品名称)
	规格型号
	使用部位
	生产厂家
	生产批次
	样品

数量
	代表批量（t/m）
	样品是否符合

试验要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符 合，□不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符 合，□不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符 合，□不符合

	备  注
	规格型号请仔细核对产品合格证后勾选；

带*号为常检项目。


 委托编号：                                                                                     合同编号：
收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日
说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；

          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；

          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。

公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
一联检测公司存档 (白) 二联委托单位领取报告赁证 (红) 三联检测室流转单（黄）()((黄)
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