                        九江恒远建设工程质量检测有限公司                    HYJCJL4.5.17-1(2-25)
安全设施材料检测（验）委托协议书
 委托编号：                                                                            合同编号：
	工程名称
	
	取样人员
	签    名
	
	









	委托单位
	[bookmark: _GoBack]
	工程编号
	
	
	联系电话
	
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金 □记帐
	见证人员
	签名/盖章
	
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	
	

	样品名称检测依据检测项目
	1.□ 安全平(立)网   GB 5725  □ 绳断裂强力 □ 耐冲击性能 □                        
2.□ 密目式安全立网 GB 5725  □ 网目密度 □ 断裂强力×断裂伸力 □ 耐贯穿性能 □ 耐冲击性能 □                        
3.□安全帽          GB 2811  □ 下颏带的强度 □ 冲击吸收性能 □ 耐穿刺性能 □ 侧向刚性 □ 电绝缘性能 □                          
4.□钢管脚手架扣件  GB 15831 □ 直角扣件：抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能 □ 旋转扣件：抗滑性能、抗破坏性能 □ 对接扣件：抗拉性能 □ 底座：抗压性
□ 扭力矩试压 □ T型螺栓实物拉力 □ 扣件铸件材料力学性能
5.□碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911   □ 上碗扣强度 □ 下碗扣焊接强度 □ 横杆接头强度 □ 横杆接头焊接强度 □ 可调支座抗压强度 □                       
6.□钢管脚手架钢管  GB/T3091 □ 尺寸 □ 力学性能 □                      
7.□安全带          GB 6095  □ 整体静态负荷 □                      
	

	检测编号
	项目序号(样品名称)
	厂  家
	型 号
规 格
	出厂日期/编号 
	样品
数量
	代表
批量
	使用部位
	样品
状态
	检验费用（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合□不符合
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□符合□不符合
	
	


收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日

说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；
          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；
          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。
公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
                                                                                                                                                       
