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	委托单位
	
	工程编号
	
	
	联系电话
	
	

	见证单位
	
	付款方式
	□现金 □记帐
	[bookmark: _GoBack]见证人
	姓    名
	
	

	监督单位
	
	见证员编号
	
	
	联系电话
	
	

	样品名称检测依据检测项目
	1.□建筑外墙用腻子  JG/T 157 □ 干燥时间 □ 耐水性 □ 耐碱性 □ 粘结强度   2.□ 建筑室内用腻子     JG/T 298    □ 干燥时间 □ 耐水性 □ 粘结强度
3.□水溶性内墙涂料  JG/T 423 □ 涂膜外观 □ 耐水性 □ 耐洗刷性          4.□水泥基渗透结晶型防水材料   GB 18445 □ 抗压强度 □ 抗折强度 □ 抗渗性能 □ 配合比 
5.□合成树脂乳液外墙涂料         GB/T 9755   □ 低温稳定性 □ 干燥时间 □ 涂膜外观 □ 耐水性 □ 耐碱性 □ 耐洗刷性 □ 耐沾污性
6.□合成树脂乳液内墙涂料         GB/T 9756   □ 低温稳定性 □ 干燥时间 □ 涂膜外观 □ 耐水性 □ 耐洗刷性
7.□溶剂型外墙涂料               GB/T 9757   □ 干燥时间 □ 涂膜外观 □ 耐水性 □ 耐碱性 □ 耐洗刷性 □ 耐沾污性
8.□弹性建筑涂料                 JG/T 172    □ 涂膜外观 □ 干燥时间 □ 低温稳定性 □ 耐水性 □ 耐碱性 □ 耐沾污性 □ 拉伸强度 □ 断后伸长率
9.□重复建筑涂料                 GB/T 9779   □ 容器中状态 □ 涂膜外观 □ 低温稳定性 □ 粘结强度 □ 耐沾污性 
10.□建筑内外墙用底漆             JG/T 210   □ 干燥时间 □ 施工性 □ 低温稳定性 □ 耐水性 □ 耐碱性 
11.□合成树脂乳液砂壁状建筑涂料   JG/T 24    □ 干燥时间 □ 耐水性 □ 耐碱性 □ 粘结强度 □ 耐沾污性
12.□外墙无机建筑涂料            JG/T 26     □ 涂膜外观 □ 表干时间 □ 耐水性 □ 耐碱性 □ 耐洗刷性 □ 耐沾污性
13.□聚合物乳液建筑防水涂料      JG/T 864    □ 拉伸强度 □ 断裂延伸率 □ 低温柔性 □ 不透水性 □ 固体含量 □ 干燥时间 
14.□聚合物水泥防水涂料          GB/T 23445  □ 固体含量 □ 拉伸强度 □ 断裂伸长率 □ 低温柔性 □ 不透水性 □ 粘结强度 
15.□水乳型沥青防水涂料          JC/T 408    □ 固体含量 □ 耐热度 □ 不透水性 □ 干燥时间 □ 低温柔性 □ 断裂伸长率 
16.□聚氨酯防水涂料              GB/T 19250  □ 拉伸强度 □ 断裂伸长率 □ 低温弯折性 □ 不透水性 □ 固体含量 □ 表干时间 □ 实干时间 
17.□非固化橡胶沥青防水涂料      JC/T 2428   □ 粘结性能 □ 延伸性 □ 低温柔性 □ 耐热性 □ 耐酸性 □ 耐碱性 □ 热老化 
18.□醇酸树脂涂料                GB/T 25251  □ 容器中状态 □ 施工性 □ 硬度 □ 弯曲试验 □ 耐水性 □ 耐酸性 □ 干燥时间 □ 不挥发物含量 
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收样人：                                                                                                收样日期：      年    月    日
说    明：1、委托方需确认检测项目及依据，保证所提供样品和资料的真实性并按时支付检测费用；
          2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密；
          3、检测依据中未注明年号的标准等同于现行标准；检测结果以书面报告为准，若不作声明，检测72h后样品不予保留。
公司地址：九江市开发区长城路121号恒盛科技园9#楼   电话：0792-8339286 
